Mecánica de Fluídos
Laboratorio Bombas

Pre-requisitos: caudalímetro de vertedero, leyes de afinidad de máquinas rotodinámicas (ver Streeter)

Objetivo: Determinación de las curvas características de una bomba centrífuga.
1)	Curva carga-caudal
2)	Curva de rendimiento

Válvula

Manómetro

Bomba

1.	Para una velocidad N1 de la bomba varíe el caudal estrangulando el flujo mediante la válvula ubicada en la descarga de la misma. Realice lecturas de caudal, presión y fuerza. Grafique H = f(Q) y η = g(Q).
Recuerde que: 
η = Potencia entregada al fluido/Potencia absorbida
Potencia entregada = Q γH
Potencia absorbida = T . ω= (F.d) ω

2.	Repita el procedimiento para una velocidad N2.

3.	Para cada par de datos H-Q calcule los números adimensionales: 

CH = g H / N2 D2
CQ = Q / N D3
Grafique ahora CH = f (CQ). Qué conclusiones puede obtener?

4. Organice el informe de acuerdo con
	Descripción del problema
	Materiales y métodos
	Resultados
	Discusión de los resultados
	Conclusiones
	Bibliografía